**OPIS PRZEDMOITU ZAMÓWIENIA**

**I. Tkanina typu Trevira CS lub równoważna** – kolor czarny, tkanina dożywotnio niepalna zgodnie z normą DIN 4102 cz. 1 klasa B1, EN 13773 klasa 1, PN-EN ISO 6940:2005 o gramaturze ok. 366+26 g/m2 można prać, nie pozostawia białych plam po zalaniu wodą.

W wycenie kurtyny, kulis, lambrekinów należy uwzględnić 181 mb tkaniny, szycie, mechanizmy, powieszenie oraz transport.

**1. Kurtyna horyzontalna** – dwuczęściowa marszczona 40%: - boki kurtyn obszyte, u dołu wykonana kieszeń, u góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia kurtyny, zszyte brzegi po długości wykończone overlokiem, mocowanie kotary do wózków jezdnych za pomocą traków.

Wymiary kotary:

Szerokość: ok. 11,20 m;

Wysokość: ok. 4,10 m;

Marszczenie: ok. 40%,

**2. Kulisy** – 4 sztuki, boki kulis obszyte, u dołu wykonana kieszeń, u góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia kulis,

Szerokość: ok. 1,4 m – 4 sztuk;

Wysokość: ok. 3,55 m;

Marszczenie: 0%,

**3. Kulisy** – 2 sztuki, boki kulis obszyte, u dołu wykonana kieszeń, u góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia kulis,

Szerokość: ok. 1,4 m – 2 sztuk;

Wysokość: ok. 4,00 m;

Marszczenie: 0%,

**4. Lambrekiny** – 3 sztuki, obszyte, u góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia lambrekinów,

Szerokość: ok. 11,20 m – 3 sztuki;

Wysokość: ok. 1,20 m;

Marszczenie: 50%,

**5. Mechanizmy:**

Mechanizm obrotowy do kulis – 6 szt., kolor czarny.

Szyna do kurtyny 11,20 m, z możliwością ręcznego przesuwu kurtyny na wózkach jezdnych.

Elementy do powieszenia lambrekinów.

**II. Kotara boczna** – 26 mb tkaniny, szycie, powieszenie przy marszczeniu 40%,

Mechanizm kotary bocznej: szerokość 4,7 m., kolor czarny, z możliwością ręcznego przesuwu kurtyny, na wózkach jezdnych.

**III. Prostopadłościan** wysłony ekranu z tkaniny Molton lub równoważną.

- 4sztuki po 2,5 m.

Konstrukcja drewniana, płyta MDF lub sklejka

**IV. Podłoga baletowa** – wysłonięcie centrum sceny na szerokość 12 m/11,2 m bez boków

Podłoga LUX – kolor czarny:

- grubość podłogi: 2,5 mm,

- waga 3500g/m2 ,

- szerokość rolki: 200 cm – 100% Vinyl wzmacniany włóknem szklanym,

- klasyfikacja palności, klasa Cfl-s1, EN 13501-1 (trudnopalna)

Wymiary: 12 m x 11,2 m (6 rolek 2 m x 11,2 m/12 m) = 144 m2 .

**V. Taśma do łączenia pasów podłogi** - kolor czarny

- szerokość – 5 cm,

- długość min. 130 m